{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,7,8,9],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[26,9,26,10],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[41,2,41,3],[41,4,41,5],[41,7,41,8],[41,9,41,10],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[42,7,42,8],[42,9,42,10],[43,2,43,3],[43,4,43,5],[43,7,43,8],[43,9,43,10],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[44,7,44,8],[44,9,44,10],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[45,7,45,8],[45,9,45,10],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[46,7,46,8],[46,9,46,10],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[47,7,47,8],[47,9,47,10],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[48,7,48,8],[48,9,48,10],[49,2,49,3],[49,7,49,8],[49,9,49,10],[50,2,50,3],[50,7,50,8],[50,9,50,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江都区乡镇管网末梢水质公示"]
["2023-09-23"]
["                                                                                                                             江都区建设局     编制"]
["采样日期",{"$nulls":6},"2023.09.11",null,"2023.09.11"]
["采样地点",{"$nulls":6},"郭村供电所",null,"宜陵交警中队"]
["样品性质",{"$nulls":6},"无色透明",null,"无色透明"]
["合格率（%）（合格项次／总项次）",{"$nulls":6},100,null,100]
["序号 ","检测项目","单位",null,"《生活饮用水卫生标准》           GB5749-2022",null,null,"检测结果"]
[]
[1,"色度（铂钴色度单位）","度",null,15,null,null,"<5",null,"<5"]
[2,"浑浊度（散射浊度单位）","NTU",null,1,null,null,0.27,null,0.13]
[3,"臭和味","——",null,"无异臭，异味",null,null,"无",null,"无"]
[4,"肉眼可见物","——",null,"无",null,null,"无",null,"无"]
[5,"pH","——",null,"不小于6.5且不大于8.5",null,null,7.8,null,7.8]
[6,"铝","mg/L",null,0.2,null,null,0.071,null,0.055]
[7,"铁","mg/L",null,0.3,null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[8,"锰","mg/L",null,0.1,null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[9,"铜","mg/L",null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[10,"锌","mg/L",null,"1.0",null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[11,"氯化物","mg/L",null,"250",null,null,25.4,null,25.5]
[12,"硫酸盐","mg/L",null,"250",null,null,35.7,null,35.2]
[13,"溶解性总固体","mg/L",null,"1000",null,null,172,null,171]
[14,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",null,"450",null,null,139,null,133]
[15,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",null,"3",null,null,0.9,null,0.9]
[16,"氨（以N计）","mg/L",null,"0.5",null,null,0.02,null,0.02]
[17,"总α放射性（分包）","Bq/L",null,"0.5（指导值）",null,null,"/",null,"/"]
[18,"总β放射性（分包）","Bq/L",null,"1（指导值）",null,null,"/",null,"/"]
[19,"总大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[20,"耐热大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[21,"大肠埃希氏菌","MPN/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[22,"菌落总数","CFU/mL",null,"100",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[23,"砷","mg/L",null,"0.01",null,null,0.0016,null,0.0017]
[24,"镉","mg/L",null,"0.005",null,null,"<0.0005",null,"<0.0005"]
[25,"铬（六价）","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.004",null,"<0.004"]
[26,"铅","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.0010",null,"<0.0010"]
[27,"汞","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[28,"氰化物","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.002",null,"<0.002"]
[29,"氟化物","mg/L",null,"1.0",null,null,0.22,null,0.22]
[30,"硝酸盐（以N计）","mg/L",null,"10",null,null,1.65,null,1.62]
[31,"三氯甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,"/",null,"/"]
[32,"一氯二溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,"/",null,"/"]
[33,"二氯一溴甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,"/",null,"/"]
[34,"三溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,"/",null,"/"]
[35,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量","——",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1",null,null,"/",null,"/"]
[36,"二氯乙酸","mg/L",null,"0.05",null,null,"/",null,"/"]
[37,"三氯乙酸","mg/L",null,"0.1",null,null,"/",null,"/"]
[38,"溴酸盐","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.005",null,"<0.005"]
[39,"亚氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,"<0.0024",null,"<0.0024"]
[40,"氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,0.087,null,0.096]
[41,"游离氯","mg/L",null,"≥0.3",null,null,0.23,null,0.64]
[42,"总氯","mg/L",null,"≥0.5",null,null,"/",null,"/"]