{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,4],[6,5,7,5],[6,8,7,10],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[51,5,51,6],[51,8,51,9],[51,10,51,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水原水水质公示"]
[null,"2026-01-23"]
[null,"采样日期",{"$nulls":6},"2026.01.12",null,"2026.01.12"]
[null,"采样地点",{"$nulls":6},"二水厂原水",null,"三水厂原水"]
[null,"样品性质",{"$nulls":6},"浑浊",null,"浑浊"]
[null,"合格率（%）（合格项次／总项次）",{"$nulls":6},100,null,100]
[null,"序号 ","检测项目","单位",null,"《地表水环境质量标准》           GB3838-2002（III)",null,null,"检测结果"]
[]
[null,1,"色度（铂钴色度单位）","度",{"$nulls":4},5,null,5]
[null,2,"浑浊度（散射浊度单位）","NTU",{"$nulls":4},25.4,null,53.3]
[null,3,"臭和味","——",{"$nulls":4},0,null,0]
[null,4,"肉眼可见物","——",{"$nulls":4},"无",null,"无"]
[null,5,"pH","——",null,"6-9",null,null,7.85,null,7.84]
[null,6,"电导率","uS/cm",{"$nulls":4},432,null,710]
[null,7,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",{"$nulls":4},216,null,355]
[null,8,"溶解性总固体","mg/L",{"$nulls":4},172,null,272]
[null,9,"挥发酚","mg/L",null,"≤0.005",null,null,"<0.002",null,"<0.002"]
[null,10,"阴离子表面活性剂","mg/L",null,"≤0.2",null,null,"<0.050",null,{"v":0.05,"d":"0.050"}]
[null,11,"硫酸盐","mg/L",null,"≤250",null,null,45.2,null,56.6]
[null,12,"氯化物","mg/L",null,"≤250",null,null,31.9,null,{"v":70,"d":"70.0"}]
[null,13,"氟化物","mg/L",null,"≤1.0",null,null,0.28,null,0.58]
[null,14,"氰化物","mg/L",null,"≤0.2",null,null,"<0.002",null,"<0.002"]
[null,15,"硝酸盐（以N计）","mg/L",null,"≤10",null,null,1.86,null,3.02]
[null,16,"硫化物","mg/L",null,"≤0.2",null,null,"<0.004",null,"<0.004"]
[null,17,"氨（以N计）","mg/L",null,"≤1.0",null,null,0.07,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,18,"亚硝酸盐（以N计）","mg/L",{"$nulls":4},{"v":0.01,"d":"0.010"},null,0.025]
[null,19,"铝","mg/L",{"$nulls":4},0.015,null,0.017]
[null,20,"铁","mg/L",null,"≤0.3",null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,21,"锰","mg/L",null,"≤0.1",null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,22,"铜","mg/L",null,"≤1.0",null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,23,"锌","mg/L",null,"≤1.0",null,null,"<0.05",null,"<0.05"]
[null,24,"砷","mg/L",null,"≤0.05",null,null,0.0014,null,0.0014]
[null,25,"硒","mg/L",null,"≤0.01",null,null,"<0.0010",null,"<0.0010"]
[null,26,"汞","mg/L",null,"≤0.0001",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[null,27,"镉","mg/L",null,"≤0.005",null,null,"<0.0005",null,"<0.0005"]
[null,28,"铬（六价）","mg/L",null,"≤0.05",null,null,0.005,null,0.007]
[null,29,"铅","mg/L",null,"≤0.05",null,null,"<0.0010",null,"<0.0010"]
[null,30,"钠","mg/L",{"$nulls":4},{"v":26,"d":"26.0"},null,53.6]
[null,31,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",null,"≤6",null,null,2.3,null,3.6]
[null,32,"溶解氧","mg/L",null,"≥5",null,null,10.8,null,11.2]
[null,33,"化学需氧量","mg/L",null,"≤20",null,null,8,null,11]
[null,34,"五日生化需氧量","mg/L",null,"≤4",null,null,0.7,null,{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,35,"总磷","mg/L",null,"≤0.2",null,null,0.08,null,0.09]
[null,36,"总氮","mg/L",{"$nulls":4},2.37,null,3.42]
[null,37,"石油类","mg/L",null,"≤0.05",null,null,"<0.04",null,"<0.04"]
[null,38,"四氯化碳","mg/L",null,"≤0.002",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[null,39,"三氯甲烷","mg/L",null,"≤0.06",null,null,"<0.0010",null,"<0.0010"]
[null,40,"总大肠菌群","个/L",{"$nulls":4},1700,null,4300]
[null,41,"粪大肠菌群","个/L",null,"≤10000",null,null,490,null,700]
[null,42,"大肠埃希氏菌","个/L",{"$nulls":4},230,null,130]
[null,43,"菌落总数","CFU/mL",{"$nulls":4},250,null,320]
[null,44,"水温","℃",null,"人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1                 周平均最大温升≤2",null,null,{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":5,"d":"5.0"}]